様式第１０号（第１９条関係）

年　　月　　日

（宛先）南アルプス市長

報告者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

電話

（法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

広告物等安全点検報告書

山梨県屋外広告物条例第１３条の２第３項の規定により、屋外広告物の点検結果を次のとおり報告します。

１　屋外広告物の概要

（１）　種類

（２）　設置場所

（３）　設置年月日　　　　　　　年　　月　　日

（４）　点検年月日　　　　　　　年　　月　　日

２　点検結果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検箇所 | 点検項目 | 異常の有　無 | 異常の内　容 | 行った補修等の概要 |
| 基礎部分及び上部構造 | １　上部構造全体の傾斜等 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ２　基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの隙間、支柱の傾斜等 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ３　鉄骨等の腐食及び塗装の老朽化 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| 支持部 | １　接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形及び隙間 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ２　接合部（ボルト、ナット等に限る。）の緩み及び欠落 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ２　溶接部の劣化、充填剤（コーキング）の劣化等 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ３　柱、壁、スラブその他の取付部周辺の異常 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| 広告板 | １　表示面板等の汚染、変色及び剝離 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ２　表示面板等の腐食、破損及び変形並びにボルト、ナット等の欠落 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ３　側板等の腐食、破損、ねじれ及び変形並びに欠損 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ４　広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯及び不発光並びに接続不良 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ２　照明装置の取付部の腐食、破損及び変形並びに浸水 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ３　周辺機器の劣化及び破損 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| 附属部材等 | １　附属部材（装飾、振れ止め棒、鳥除けその他附属品）の腐食及び破損 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ２　避雷針等の腐食及び破損 | [ ] 有[ ] 無 |  |  |
| ３　その他点検した事項　（　　　　　　　　　　　　　　） | [ ] 有[ ] 無 |  |  |

注

１　点検項目ごとに異常の有無を選択し、異常を確認した場合は異常の内容を「異常の内容」欄に記入し、行った補修等の措置の内容を「行った補修等の概要」の欄に記入すること。

２　広告物等の種類により、該当する点検箇所又は点検項目がない場合は、「行った補修等の概要」の欄に斜線を引くこと。

３　点検後又は必要な補修等を行った後の写真

|  |
| --- |
|  |

注　写真は広告物等の全体が収まるものとすること。

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

点検者　　住所

氏名　　　　　　　　　㊞

電話

資格

（資格の欄は、上端の高さが地上から４メートルを超える広告物等を設置している場合に記入すること。）