様式第５号（付表２）

浄化槽設置検査確認表

浄化槽管理者氏名

浄化槽設置場所（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

浄化槽名及び型式　　　　　　　　　　　　　　　　　認定番号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査項目 | チェックポイント | チェック欄 |
| １．流入管渠及び勾放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の滞留はないか |  |
| ２．放流の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流の恐れはないか |  |
| ３．誤接合等の有無※母屋建築中は完成予定日を明記すること→別途念書提出 | 生活排水が全て接続されているか |  |
| 雨水、工場排水等が流入されていないか |  |
| ４．枡の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定の間隔毎に適切に枡が設置されているか |  |
| ５．流入管渠、放流管渠及びその周辺の状況 | 管の露出等により変形、破損の恐れはないか |  |
| ６．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか |  |
| ７．浄化槽本体上部及びその周辺　　の状況 | 保守点検、清掃を行うにくい場所に設置されていないか |  |
| 保守点検、思想の支障となるものが置かれていないか |  |
| コンクリートスラブが打たれているか |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| ９．浄化槽本体の水平の状況 | 水平に保たれているか |  |
| 10．接触材等の変形、破損、固定　　の状況 | 嫌気ろ床のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 検査項目 | チェックポイント | チェック欄 |
| 11．ばっ気装置、逆流装置及び汚泥　　移送装置の変形、破損、固定及び　　稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか |  |
| 12．消毒施設の変形、破損及び固定　　の状況 | 消毒施設に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 薬剤筒は傾いていないか |  |
| 13．ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働の状況※ポンプを設置していないときはチェックを入れないこと | ポンプ枡に変形や破損はないか |  |
| ポンプ枡に漏水の恐れはないか |  |
| ポンプが２台以上設置されているか |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか |  |
| ポンプの固定が充分行われているか |  |
| ポンプの取り外しが可能であるか |  |
| ポンプ位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げる恐れはないか |  |
| 14.　ブロアの位置、稼働の状況 | 防振対策がなされているか |  |
| 固定が充分行われているか |  |
| アースはなされているか |  |
| 漏電の恐れはないか |  |
| 備考 |
| 上記のとおり確認したことを証します　　　令和　 　年　　月　　日　　　　　　担当浄化槽整備士　　　　　（浄化槽設備士の交付番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　住　　所　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　電話番号 |