別紙

詳細仕様書

本体仕様

・プリント方式：ライン型インクジェット方式

・インク：油性顔料タイプ

・プリント速度(A4横)：片面140枚/分以上　両面70枚/分以上

　　・給紙容量：2,500枚以上

スキャナー仕様

・原稿自動送り装置付きのフラットベッドスキャナー

・両面同時読取り方式による両面読取りが可能なこと

・原稿最大積載量：最大200枚（80ｇ/㎡）または25㎜以下

・読取速度：片面・両面100ページ/分以上(A4横カラー/モノクロ)

フィニッシャー仕様

・平綴じ1ヵ所・2ヵ所止め100枚迄のステープルが可能なこと

・パンチ(2ヵ所4ヵ所)が可能なこと

・中綴じ製本が可能なこと

・Ｚ折混在処理が可能なこと